**２．環境森林部土木工事等施工管理基準及び規格値**

**環境森林部土木工事等施工管理基準及び規格値**

**目次**

環境森林部土木工事等施工管理基準

１．目的 1- 3

２．適用 1- 3

３．構成 1- 3

４．管理の実施 1- 3

５．管理項目及び方法 1- 3

６．規格値 1- 4

７．その他 1- 4

□出来形管理

出来形管理基準及び規格値

目次

第１編　共通編 1- 5

第３編　土木工事共通編 1- 5

第４編　治山編 1- 8

第５編　林道編 1- 10

第６編　自然公園編 1- 11

第７編　森林整備編 1- 11

第１編　共通編

土工 1- 12

無筋、鉄筋コンクリート 1- 22

第３編　土木工事共通編

一般施工 1- 24

第４編　治山編

治山 1- 230

地すべり防止工 1- 264

第５編　林道編

林道 1- 268

舗装 1- 274

橋梁下部 1- 278

鋼橋上部 1- 280

コンクリート橋上部 1- 282

第６編　自然公園編

基盤整備 1- 284

植栽 1- 292

施設整備 1- 294

第７編森林整備編

森林整備 1- 300

□品質管理

土木工事の施工にあたっては、設計図書や特記仕様書並びに土木工事共通仕様書、また各種指針・要項に明示されている材料の形状寸法、品質、規格等を十分満足し、かつ経済的に作り出すための管理を行う必要がある。

本基準は、それらの目的に合致した品質管理のための基本事項を示したものである。

品質管理基準及び規格値

１．セメントコンクリート（吹付けコンクリートを除く） 1-306

２．プレキャストコンクリート製品（JIS Ⅰ類） 1-310

３．プレキャストコンクリート製品（JIS Ⅱ類 ） 1-310

４．プレキャストコンクリート製品(その他) 1-312

５．ガス圧接 1-314

６．既製杭工 1-314

７．下層路盤工 1-316

８．上層路盤工 1-318

９．アスファルト安定処理路盤 1-320

１０．セメント安定処理路盤 1-322

１１．アスファルト舗装 1-324

１２．アンカー工 1-328

１３．補強土壁工 1-328

１４．吹付工 1-330

１５．現場吹付法枠工 1-334

１６．林道土工 1-338

１７．排水性舗装工・透水性舗装工 1-340

１８．簡易舗装工 1-344

１９．工場製作工(鋼橋用鋼材) 1-346

２０．溶接工 1-346

注）なお、各表の右欄の「試験成績表等による確認」に「○」がついているものは、試験成績書やミルシート等によって品質を確保できる項目であるが、必要に応じて現場検収を実施する。

空欄の項目については、必ず現場検収を実施する。